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ВЕНТИЛЬ  БАЛЛОННЫЙ МЕМБРАННЫЙ ДЛЯ ВОДОРОДА

ВБМ-1 (исп. 43, 44)
Этикетка с руководством по эксплуатации
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	Вентили предназначены для установки на баллоны стальные  среднего или малого объема для водорода на 

Рр≤20 МПа (200 кгс/см2).

Вентили ВБМ-1 (исп. 43, 44) имеют маховичок зеленого цвета.

Вентиль баллонный мембранный является запорным устройством баллона при заполнении, хранении и отборе водорода.
Декларация о соответствии  требованиям                      ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34215/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030.
Декларация о соответствии  требованиям                      ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»                                     ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34259/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 




По заказу потребителя вентиль может комплектоваться латунной заглушкой и прокладкой.

Вид климатического исполнения УХЛ 2 и Т2 по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур окружающей среды от минус 400 C до плюс 500 С.

Основные технические характеристики
	Наименование параметра
	Исп. 43
	Исп. 44

	Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более
	20 (200)

	Диаметр условного прохода Ду, мм, не менее
	4

	Габаритные размеры, мм, не более
	Ø62х130

	Масса, кг, не более
	0,65

	Присоединительные размеры резьб: 

- для отбора газа 

- для установки на баллон  коническая резьба ГОСТ 9909, D
	СП 21,8 - 14 ниток

на 1" LH  (левая)

	
	W 27,8
	W 19.2


Руководство по эксплуатации

Вентиль служит для перекрытия потока газа, поступающего из баллона с помощью перемещения клапана. Применение гибких разделительных мембран из бронзы обеспечивает абсолютная герметичность к внешней среде при любом положении клапана, а также увеличивается  ресурс работы вентиля.
Вентили баллонные мембранные соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.008-75 «Оборудование и аппаратура  для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности».

Резьба шпинделя вентиля должна быть смазана смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433 или другой не уступающией ей по физико-механическим свойствам.

При эксплуатации вентилей ВБМ-1  необходимо соблюдать «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».
Требования безопасности при эксплуатации вентилей водородных баллонных
Внимание! При наполнении баллона газом необходимо строго соблюдать порядок, установленный «Типовой инструкцией по охране труда при наполнении баллонов» п.6.3.2. 

Сначала открыть до упора вентиль ВБМ-1 на баллоне при закрытом наполнительном вентиле, а затем  плавно открыть наполнительный вентиль. Резкая подача газа не допускается.

При эксплуатации вентилей категорически запрещается:

- резко открывать клапан  вентиля;

- ремонтировать и подтягивать разъемные соединения вентиля при наличии давления;

- при закрытии вентиля использовать ключ для создания  крутящего момента величиной более 7,5 Н · м (75 кг · см);

- наносить удары  по корпусу и маховичку вентиля;

- допускать попадание жировых веществ и масел на детали вентиля.

Разборка и ремонт вентиля  должен проводиться только лицами, назначенными администрацией и прошедшими обучение ремонту газовой аппаратуры. 
Показатели надежности:

- установленная безотказная наработка 4000 циклов;

- установленный ресурс до списания 6750 циклов;

- полный установленный срок службы 7,5 лет;

Драгоценные металлы в вентилях не применяются. Корпус вентилей изготавливается из латуни. Масса латуни в вентиле не менее 0,45 кг.

Вентили транспортируются любым видом транспорта. При транспортировке вентилей необходимо соблюдать требования «Правил перевозки грузов». 
Изготовитель гарантирует соответствие вентиля требованиям ТУ 3645-043-05785477-01 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и при ненарушенном клейме ОТК.

Гарантийный срок  1 год со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска.
Вентили  ВБМ-1 исп.43 (заводской код изделия 003171) 

                ВБМ-1 исп.44 (заводской код изделия 003161) 

в количестве _____  штук изготовлены и испытаны в соответствии с техническими условиями ТУ 3645-043-05785477-01 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска _______________      Отметка ОТК о приемке 

Редакция от 15.01.2026
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