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	ВЕНТИЛИ МЕТАНОВЫЕ: 
НАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ – ВМН-2;

РАСХОДНЫЙ – ВМР-2 и ВМР-2 (М)
Этикетка с руководством по эксплуатации


Вентиль ВМН-2 предназначен для наполнения баллонов сжатым природным газом (метаном) при заправке автомобилей на наполнительной станции. 

Вентили ВМР-2 и ВМР-2 (М) предназначены для питания основной газовой магистрали автомобиля при его работе. Вентили ВМР-2 (М) комплектуются разрывной предохранительной мембраной, разрушающейся при повышении давления в баллоне до 30-33МПа (300-330кгс/см2).
Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34215/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 04.12.2030. 

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34259/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 04.12.2030. 

Вид климатического исполнения вентилей: У1 ГОСТ15150-69, но для работы в интервале температур окружающей среды от минус 50 до плюс 60о С.

По заказу потребителя вентили выпускаются в различных  исполнениях:

ВМР-2 -  прямой с одним боковым выходным отростком с наружной резьбой;

ВМР-2 (М) исп.03-  угловой с двумя боковыми выходными отростками с внутренней резьбой;

ВМР-2 (М) исп.30 -  прямой с одним боковым выходным отростком с наружной резьбой.
Вентили изготовлены по ТУ 304-20-6-90.
Рабочее давление, наибольшее, МПа (кгс/см2)                  20 (200)

Диаметр условного прохода, Ду, мм, не менее                       6

Резьба входного отростка 
для присоединения к баллону                                           W 27,8
Габаритные размеры, масса  и присоединительные размеры 
	Марка вентиля
	Вид
	Кол-во выходных отростков
	Присоединительные размеры резьб

выходного отростка
	Габаритные размеры, мм, 

не более
	Масса, кг, 

не более

	ВМН-2
	Прямой
	1
	СП21,8 –14 ниток на 1" LH (наружная)
	70х62х120
	0,6

	ВМР-2
	
	1
	G 3/4–В (наружная)
	
	

	ВМР-2 (М) исп. 03
	Угловой
	2
	К 1/4"(внутренняя)
	70х90х105
	0,68

	ВМР-2 (М)  исп.30
	Прямой
	1
	G 3/4–В (наружная)
	65х62х120
	0,65


Резьба клапана смазана смазкой ВНИИНП-283 ОСТ 38.1011281, кольцо уплотнительное – смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433.

Вентили закрывайте усилием руки, не применяя ключ.
Руководство по эксплуатации

Вентиль служит для перекрытия потока газа, поступающего из баллона, перемещением клапана вдоль оси потока, перпендикулярно к плоскости седла. В корпусе вентиля и на клапане нарезана резьба. Вращательно-поступательное движение клапана по резьбе обеспечивается вращением шпинделя маховичком с передачей движения через передаточное звено (муфта). Вентиль обеспечивает надежную герметичность при любом положении клапана.
Требования безопасности при эксплуатации вентилей  метановых.

При эксплуатации вентилей метановых необходимо соблюдать «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»  и требования ГОСТ 12.2.008-75.
При эксплуатации вентилей категорически запрещается:

· резко открывать клапан  вентиля;

· ремонтировать и подтягивать разъемные соединения вентиля при наличии давления;

· при закрытии и открытии вентиля применять ключ;

· наносить удары  по корпусу и маховичку вентиля.

Разборка и ремонт вентиля  должен проводиться только лицами, назначенными администрацией и прошедшими обучение ремонту газовой аппаратуры. При ремонте устройства рекомендуем использовать запасные части, изготовленные нашим предприятием.

Показатели надежности:

- 95% наработка до отказа, не менее 2700 циклов;

- полный 95% срок службы, не менее 5,7 лет.

Драгоценные металлы в вентилях не используются. Корпус вентиля изготавливается из латуни. Масса латуни в вентиле не менее 0,43 кг.

Вентили, упакованные в тару, могут транспортироваться любым видом транспорта. При транспортировке вентилей необходимо соблюдать требования «Правил перевозки грузов». 

Изготовитель гарантирует соответствие вентиля требованиям ТУ 304-20-6-90  при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и при ненарушенном клейме ОТК.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска.

Вентили марки  

	ВМН-2
	180111
	
	ВМР-2 (М) исп. 03
	180221
	

	ВМР-2
	180211
	
	ВМР-2 (М) исп. 30
	180301
	


испытаны в соответствии с техническими условиями ТУ 304-20-6-90 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска____________     Отметка ОТК о приемке
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