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	КРАСКОПУЛЬТ РУЧНОЙ   
«КРОС-1»

 
Паспорт с руководством по эксплуатации  283-0000-02 ПС 

(заводской код изделия 680011)




ВНИМАНИЕ! Перед эксплуатацией краскопульта ручного «КРОС-1» необходимо ознакомиться с правилами и рекомендациями, изложенными в настоящем паспорте.

Комплектность поставки проверьте в соответствии с перечнем разделов «Комплект поставки»  и «Запасные части» настоящего паспорта.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Краскопульт ручной «КРОС-1» (в дальнейшем краскопульт) предназначен для окраски поверхностей водно-меловым или водно-известковым составом плотностью не более 1300 кг/м3 (1,3 г/см3). 

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 010/2011«О безопасности машин и оборудования»  ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34282/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия  по 15.12.2030. 

Краскопульт может использоваться в качестве садового опрыскивателя.    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Наименование параметра
	Норма 

	Производительность (окраска в один слой), м2/ч
	225

	Рабочее давление, МПа (кгс/см2)
	0,4-0,6 (4-6)

	Расход окрасочного состава, л/мин, не менее
	1,4

	Объем бачка, л, не менее
	2,0

	Габаритные размеры, мм: без разборной удочки, не более

длина удочки
	710х200х200

1500

	Масса краскопульта, кг, не более
	7,7


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

	Наименование
	Поз.  рис
	Обозначение
	Кол-во

	Краскопульт ручной
	
	283-0000-02
	1

	В том числе:

	Насос поршневой
	15
	283-0100
	1

	Кран шаровый
	2
	
	1

	Удочка
	3
	283-0200
	1

	Фильтр
	22
	283-4000-01
	1

	Рукав нагнетательный
	1
	283-0700
	1

	Рукав всасывающий
	21
	283-0800
	1

	

	Запасные части

	Прокладка резиновая
	14
	283-1001
	2

	Манжета резиновая
	18
	283-1019
	5

	Прокладка клапана шарового
	24
	283-1020
	2

	Прокладка 
	34/7
	2962-022002
	4

	Кольцо 006-009-19-2-2 ГОСТ 18829
	29
	136-1821
	2

	Кольцо 014-018-25-2-4 ГОСТ 18829
	30
	136-1804
	2

	Прокладка крана шарового
	25
	283-0005
	 2

	Кольцо уплотнительное
	35
	108-0027
	 2

	Сменные детали: Сопло* Ø1,5 мм
	26
	283-3003
	1

	Инструменты и принадлежности: Ключ торцовый
	1

	Эксплуатационная документация:  Паспорт 283-0000-02 ПС
	1


* Устанавливается при работе краскопульта в качестве садового опрыскивателя

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Краскопульт состоит из насоса поршневого, крана шарового, удочки, фильтра, рукавов.

Насос поршневой (15) включает в себя: корпус насоса поршневого (28) , шток насоса (17), в нижней части  которого устанавливается манжета (18), а в верхней  - рукоятка для ручного привода насоса (10).

Для  обеспечения  герметичности  краскопульта  между  трубой (16),  крышкой (13)    и   основанием (20)

установлены резиновые прокладки (14).

2

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Краскопульт может транспортироваться любым видом транспорта в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477 и крытых вагонах.

При транспортировании краскопультов необходимо соблюдать требования «Правил перевозки грузов», утвержденных в установленном порядке.

Условия транспортирования и хранения краскопультов на складах изготовителя и потребителя по группе 5.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Краскопульт ручной «КРОС-1» (код изделия 680011) соответствует техническим условиям ТУ 304-2016-4-95, испытан и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска                                    Штамп ОТК

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует безотказную работу краскопультов только при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

Гарантийный срок  18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки его  предприятием – изготовителем.
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Редакция от 23.12.2025
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАНИЕ: при запуске краскопульта первый цикл работы насоса поршневого необходимо начинать с режима всасывания, то есть шток насоса необходимо потянуть вверх.

Опустить фильтр в емкость с окрасочным составом. Закачать  подготовленный состав в корпус краскопульта, для чего необходимо выполнить не менее 20 двойных ходов. Установить головку распылительную удочки на расстояние 50-70 см от окрашиваемой поверхности. Открыть кран шаровой для подачи состава к окрашиваемой поверхности.

Для получения равномерного слоя окраски удочку передвигать плавными движениями вдоль окрашиваемой поверхности.

Распыляемый состав, выходящий из головки распылителя, должен быть равномерным, без заметных на глаз отдельных капель и сплошных струек.

В процессе работы для поддержания рабочего давления в системе необходимо производить подкачку насосом. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Обязательные меры по уходу за краскопультом заключаются в следующем:

- оберегать от сильных ударов;

- ежедневно по окончании работы необходимо промыть чистой водой все узлы. Для чего фильтр опускаем в емкость с водой и прокачиваем через насос при открытом кране на удочке до выхода прозрачной воды;

- постоянно следить за состоянием краскопульта и своевременно заменять изнашиваемые детали: прокладки, служащие для уплотнения между трубой, основанием и крышкой, прокладки клапанов шаровых,  прокладки удочки, манжету;

- замену манжеты насоса поршневого производить, как показано на рисунке (вид А);

- следить, чтобы диаметр основания манжеты после затяжки не превышал 18 мм, иначе движение штока насоса будет затруднено;

- допускается изготовление манжеты из кожи технической в соответствии с рисунком.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

	Неисправность
	Вероятная причина
	Способ устранения

	Нет подачи окрасочного состава
	Засорена головка распылительная

Забит рукав нагнетательный
	Прочистить головку распылительную

Промыть рукав

	Отсутствует давление в насосе
	Негерметичность трубы с крышкой и основанием

Износ манжеты на штоке

Засорен клапан шаровой
	Устранить неплотность затяжкой гайки 12 или заменой прокладки 14

Заменить манжету

Разобрать и промыть клапан шаровой

	Не подается раствор в насос поршневой
	Засорен фильтр

Забит рукав всасывающий
	Разобрать и промыть сетку фильтра

Промыть рукав

	Выброс раствора в зазор между штоком насоса и гайкой накидной
	Износ манжеты на штоке
	Заменить манжету
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В основании краскопульта установлено два запорных шаровых клапана (9,19).

Для переноски краскопульта используется рукоятка штока (10) при накинутой скобе(36).

Кран шаровой (2) служит для подачи окрасочного состава в удочку. При повороте рычага (6) шарового крана открывается отверстие, через которое окрасочный состав  перепускается в удочку.

Удочка (3) состоит из трубки (27) и угольника (4). К угольнику присоединяется головка распылительная (5), в которой расположено сопло (26) для распыления окрасочного состава. Головка распылительная позволяет изменить угол поворота по отношению к окрашиваемой поверхности. Фиксация  головки распылительной производится контргайкой (23).

Фильтр (22) служит для фильтрации окрасочного состава через сетку, которая накидной гайкой присоединяется к заборнику.

Принцип работы краскопульта заключается в том, что при движении штока вверх клапан шаровой (9) открывается и происходит всасывание окрасочного состава из емкости, в которую предварительно опускается рукав (21) с фильтром (22). При обратном ходе штока шаровой клапан (9) закрывается и открывается шаровой клапан (19). Окрасочный состав поступает в корпус краскопульта. При повороте оператором рычага шарового крана окрасочный состав через нагнетательный рукав и удочку распыляется на окрашиваемую поверхность.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации краскопульта необходимо соблюдать требования безопасности и санитарные нормы при работе с известковыми составами.

К работе на краскопульте допускаются  лица, имеющие квалификацию маляра и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Во время работы с известковыми  окрасочными составами оператор должен пользоваться защитными очками типа 0 по ГОСТ Р 12.4.230.1, респиратором У-2К ТУ 6-16-2267-78, перчатками резиновыми.

Крепление рукавов, при их установке оператором,  должно быть прочным,  исключающим возможность срыва.

В случае использования краскопульта как опрыскивателя садового необходимо тщательно изучить инструкции по применению ядохимикатов и обязательно работать в очках и респираторе. Если под руками их не оказалось, необходимо обязательно применять ватно-марлевую повязку.

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

Проверить соответствие узлов и деталей согласно комплекту поставки.

Присоединить нагнетательный(1) и всасывающий(21) рукава к насосу поршневому(15). К нагнетательному(1) рукаву присоединить кран шаровой(2) в сборе с удочкой(3). Проверить соединение корпуса насоса с крышкой и основанием.

Зафиксировать головку распылительную контргайкой (23), установив необходимый угол распыления по отношению к окрашиваемой поверхности.

Подготовить емкость с окрасочным составом или раствором для обработки садового участка. Рекомендуется предварительно профильтровать окрасочный состав перед заливкой в емкость.

Во время эксплуатации краскопульта рекомендуется периодически, а при замене изношенной  манжеты на новую обязательно, смазывать трущуюся поверхность манжеты солидолом марки Ж ГОСТ 2033-79 или ЦИАТИМ-221 по ГОСТ 9433-80.
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Рисунок. Краскопульт ручной:  1 -рукав нагнетательный; 2 -кран шаровой; 3 -удочка; 4 -угольник;                5 -головка распылительная; 6 -рычаг; 7 -прокладка; 8 -ручка; 9, 19 -клапаны шаровые запорные; 10 -рукоятка штока; 11 -прокладка;   12 - гайка специальная; 13 -крышка; 14 -прокладка резиновая; 15 -насос поршневой; 16 -труба;  17 -шток насоса; 18 -манжета; 20 -основание; 21 -рукав всасывающий; 22 -фильтр; 24 -прокладка; 25 -прокладка крана шарового; 26 -сопло; 27 -трубка;    28 -корпус насоса поршневого; 29 -кольцо резиновое; 30 -кольцо; 31 -гайка накидная; 32 -шайба верхняя; 33 -шайба нижняя; 34 -прокладка;.35 -кольцо уплотнительное; 36 -скоба.
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