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Техническое обслуживание
Не реже одного раза в три месяца производить общий профилактический осмотр генератора, при этом проверить состояние сварных швов, степень коррозии корпуса, состояние окраски, устранить неплотности разъемных соединений.

Проверять целостность и правильность установки уплотнительных прокладок.

Не реже одного раза в год испытывать корпус генератора на прочность гидравлическим давлением 0,23 МПа (2,3 кгс/см2). 
После испытания на прочность испытать генератор на герметичность пневматическим давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/см2).

После каждого срабатывания защитного устройства необходимо провести ревизию и техническое обслуживание в соответствии с паспортом на него.

Генератор должен быть зарегистрирован на предприятии, где будет проводиться его эксплуатация.

Периодический осмотр генератора должен проводиться технической администрацией не реже одного раза в год.

Правила хранения и транспортирования

При необходимости длительного хранения на складе генератор промыть и высушить. Нарушенные места покрытий подкрасить. Защитное устройство, вентиль, предохранительный клапан и манометр снять с генератора, обернуть полиэтиленовой пленкой или водонепроницаемой бумагой и уложить в корпус генератора. Все резьбовые соединения смазать, отверстия заглушить.

Генератор транспортируется любым видом транспорта.

Свидетельство о приемке

Генератор ацетиленовый БАКС-1 заводской номер № __________, предохранительный затвор ЗАСД-1,5, входящий в его комплект, соответствуют требованиям технических условий ТУ 3645-030-05785477-96, ТУ 3645-40-05785477-01 и ГОСТ 30829. Генератор и затвор изготовлены, испытаны, законсервированы, упакованы в соответствии с ТУ на изделия и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска  ___________                   Клеймо ОТК ____________

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок службы генератора один год со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении условий эксплуатации, технического обслуживания и хранения.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода генератора в эксплуатацию, но не позднее 9 месяцев со дня поступления на предприятие.

Редакция от 22.12.2025
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ГЕНЕРАТОР АЦЕТИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ
СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

БАКС-1

Паспорт с руководством по эксплуатации
Благодарим Вас за выбор изделия марки нашего завода.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации изучите внимательно данный паспорт.
Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения,

 не влияющие на работоспособность изделия.

Назначение

Генератор ацетиленовый передвижной среднего давления БАКС-1 предназначен для получения газообразного ацетилена из карбида кальция и воды. Применяется для питания ацетиленом аппаратуры при газопламенной обработке металлов (сварка, пайка, резка, напыление).
По способу взаимодействия карбида кальция с водой генератор относится к типу «К» (контактный) с вариантом «ВВ» (вытеснения воды) по ГОСТ 30829.

Вид климатического исполнения У 1 по ГОСТ 15151, устойчиво работает  при температуре окружающей среды от минус 300 С до плюс 400 С.

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34124/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Техническая характеристика

	Наименование параметра 
	Норма

	Номинальная производительность (при температуре 200 С,  давлении 760мм рт. ст.), м3/ч
	1,5

	Диапазон рабочих давлений, МПа (кгс/см2)
	0,02-0,15 (0,2-1,5)

	Пределы установки (регулировки) минимального давления в генераторе, МПа (кгс/см2)
	0,03-0,05 (0,3-0,5)

	Допускаемая (единовременная) загрузка карбида кальция, кг, не более
	3,0

	Размеры кусков карбида кальция по ГОСТ 1460,мм
	25х80

	Габаритные размеры генератора, мм, не более
	850х400х500

	Масса генератора (без карбида и воды), кг, не более
	20

	Установленная безотказная наработка: 

защитного устройства (затвора), обратный удар
	5

	Установленный срок службы, не менее, лет
	3


Генератор обеспечивает автоматическую регулировку количества вырабатываемого ацетилена и устойчивую работу при отборе ацетилена в пределах номинальных отборов газа 0,3-1,65 м3/ч.

Клапан предохранительный отрегулирован на открытие при давлении 0,15+0,03 МПа (1,5+0,3 кгс/см2).
Комплектность

	Комплект поставки
	Количество, шт

	* Генератор ацетиленовый передвижной БАКС-1
Затвор ацетиленовый среднего давления ЗАСД-1,5
Предохранительный клапан КПА-1,25-77

Вентиль ВА-1,25-77

Манометр

Запасные части

Прокладка 2962-0022002
Уплотнитель 323-0009

Прокладка 323-0010

Документация

Паспорт  БАКС-1

Паспорт  ЗАСД-1,5

Этикетка КПА-1,25-77

Этикетка ВА-1,25-77
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* Для удобства транспортирования предохранительный клапан КПА-1,25-77, вентиль ВА-1,25-77, манометр и предохранительный затвор ЗАСД-1,5  не смонтированы на корпусе  генератора и приложены отдельно. Монтаж производится согласно приведенному рисунку.

Устройство и принцип работы
Устройство генератора изображено на рисунке.

Генератор состоит из скомпонованных в едином корпусе вытеснительной камеры 1, ресивера-промывателя 2, колокола (загрузочного устройства) 3, закрепленного на крышке 4 и снабженного пусковым вентилем 5. В колоколе устанавливается решетчатое донышко 6, исключающее высыпание карбида, но обеспечивающее удаление продуктов реакции карбида кальция  с водой (шлама). Газовый объем вытеснительной камеры 1 соединен с промывателем 2,  трубкой 7, оснащенной съемным патрубком 8. При этом верхний торец трубки 7 установлен на уровне заливки воды в корпус генератора. На корпусе генератора размещены:  предохранительный клапан 9, манометр 10 и предохранительный затвор 11, через который производится отбор ацетилена на потребление, и сливные пробки 12,13.

Принцип работы генератора заключается в следующем. При погружении загрузочного устройства в вытеснительную камеру вода газовой подушкой в колоколе загрузочного устройства оттесняется в полость, образующуюся между стенками вытеснительной  камеры и колокола. Для пуска генератора в работу с помощью пускового вентиля соединяют газовый объем этой полости с газовым объемом загрузочного устройства. При этом уровень воды выравнивается, и она входит в контакт с карбидом кальция.
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При длительном хранении генератор промыть, трижды заполнив емкости чистой водой, продуть и хранить с разгерметизированными крышкой и сливными пробками.

Запрещается производить повторную загрузку генератора без замены воды. При эксплуатации генератора при температуре ниже 00 С следует закрывать его теплозащитным чехлом.

Перед началом работы на генераторе при минусовой температуре необходимо:

- отогреть без применения открытого огня вентиль, клапан предохранительный, манометр, затвор предохранительный и шланг (лучше в теплом помещении);

- продуть шланг от конденсата;

- не допускать перерывов в отборе ацетилена.

Перед каждой перезарядкой генератора и после окончания работы снять вентиль и затвор предохранительный и продуть их через входные штуцеры для удаления конденсата.

Показатели надежности: полный установленный срок службы, не менее 3 лет. Критерий отказа – нарушение герметичности разъемных и сварных соединений.

Возможные неисправности и способы их устранения

	Неисправность
	Причина
	Способ устранения

	Реакция карбида с водой начинается в момент погружения загрузочного устройства генератора.
	Разгерметизирован или не закрыт пусковой вентиль.


	Разобрать и промыть вентиль, в случае необходимости, заменить уплотнитель (или закрыть)

	
	Нарушена герметичность колокола загрузочного.
	Устранить дефект

	После первичного запуска генератора пусковым вентилем реакция прекращается
	Незагерметизирована крышка загрузочного устройства на горловине генератора.
	Очистить уплотняемые поверхности, вновь загерметизировать крышку. Заменить уплотнитель

	Не происходит сброса ацетилена при давлении в генераторе выше 1,5 кгс/см2 через предохранительный клапан.
	Залипла мембрана

Клапан заилился

Нарушена регулировка клапана
	После сброса ацетилена через горелку и остывания генератора снять клапан, разобрать осмотреть, очистить и отрегулировать.

	При наличии давления в генераторе не обеспечивается установленный расход ацетилена.
	Засорился ниппель в предохранительном  устройстве.
	Прочистить ниппель.



	
	Заклинен клапан в предохранительном устройстве
	Освободить клапан

	
	Замерз конденсат в предохранительном устройстве, вентиле или шланге.
	Снять защитное устройство, вентиль, шланг отогреть и продуть.

	5. Рост давления в генераторе выше допустимого (1,5 кгс/см2) при отрытом предохранительном клапане.
	Плохое качество карбида кальция или размеры кусков меньше требуемых
	Произвести сброс ацетилена через аппаратуру ГОМ до полного разложения карбида кальция.

Произвести перезарядку генератора.

	
	Вытеснительная камера заполнена водой выше установленного уровня.
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Подготовка к работе
Удалить консервационную смазку. Проверить наличие узлов и деталей согласно комплекту. Произвести сборку генератора в соответствии с рисунком:
- установить затвор ацетиленовый среднего давления ЗАСД-1,5; 
- установить предохранительный клапан и манометр.

Заполнить генератор водой в следующем порядке: 

- снять загрузочное устройство 3; 

- отвинтить сливную пробку 12;

- снять патрубок 8;

- залить воду в горловину вытеснительной камеры 1 генератора до появления ее из сливной пробки 12; 

- установить и затянуть сливную пробку 12; 

- установить патрубок 8 на место.

Загрузить карбид кальция, для чего: 

- вынуть загрузочное устройство 3;

- перевернуть вынутое загрузочное устройство; 

- засыпать карбид кальция; 

- установить решетчатое донышко, закрепив его в пазах. 

Пусковой вентиль 5 должен быть закрыт. Установить загрузочное устройство в корпус генератора. Затянуть винт траверсы для обеспечения герметичности между крышкой и горловиной вытеснительной камеры.

Руководство по эксплуатации
Пуск подготовленного к работе генератора производить следующим образом: открыть пусковой вентиль, контролируя давление по манометру. При достижении давления 0,2-0,3 кгс/см2 вентиль закрыть.  После остановки роста давления в генераторе продуть ацетиленом шланг через присоединительную арматуру ГОМ в течение        0,5-1мин.  Генератор готов к работе. 

В случае кратковременного перерыва в отборе газа: закрыть вентили на аппаратуре или запорный вентиль перед предохранительным затвором генератора.

После полного разложения карбида разгрузку генератора произвести в следующем порядке:

- сбросить остаточное давление с помощью предохранительного клапана или через подсоединенную аппаратуру (резак, горелка) в атмосферу;

- ослабить винт и откинуть траверсу;

- извлечь загрузочное устройство (операцию производить в рукавицах);

- открутить сливные пробки;

- слить ил и воду через сливные пробки в иловую яму или специальную тару (запрещается слив ила в канализацию);

- промыть генератор и загрузочное устройство.
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Рис. Генератор ацетиленовый передвижной среднего давления БАКС-1.

1-вытеснительная камера; 2- ресивер-промыватель; 3-колокол (загрузочное устройство); 4-крышка;              5- пусковой вентиль; 6-решетчатое донышко; 7-трубка; 8-съемный патрубок; 9-предохранительный клапан КПА-1,25-77; 10-манометр; 11-затвор предохранительный ЗАСД-1,5; 12,13-сливные пробки; 14- траверса и винт для герметизации крышки; 15-днище; 16-перегородка; 17-вентиль  ВА-1,25-77.
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Начинается выработка ацетилена,  и давление в генераторе растет. После закрытия пускового вентиля объемы разделяются, и повышающееся давление оттесняет воду в полость вытеснительной камеры, прекращая реакцию. При отборе газа из генератора давление в вытеснительной камере снижается, и вода из полости вытесняется в загрузочное устройство, где она вновь входит в контакт с карбидом кальция.
Таким образом, регулируется выработка ацетилена в зависимости от потребления. По мере выработки карбида продукты реакции собираются на днище  вытеснительной камеры, а выделяющийся из них остаточный ацетилен, благодаря наличию перегородки, возвращается в колокол, что обеспечивает  плавный рост давления в генераторе к концу цикла. В случае если давление в генераторе превысит допустимое (это возможно при остановке отбора), срабатывает предохранительный  клапан и сбрасывает излишки газа в атмосферу. Ресивер, благодаря большому объему, обеспечивает равномерную работу генератора и одновременно охлаждает ацетилен, который, поступая через отборную трубу, проходит через слой воды, освобождаясь от частиц ила. Затвор обеспечивает гашение пламени в случае возникновения обратного удара и препятствует попаданию в генератор кислорода со стороны потребления. Для полного исключения перетока кислорода в генератор и в соединительный рукав на входном штуцере горелки, резака рекомендуется установка защитных предохранительных устройств. Эксплуатация защитных устройств – в соответствии с паспортом на это устройство.

Указание мер безопасности

Внимание! Генератор – объект  взрывоопасный!

Безопасная работа может быть гарантирована только при соблюдении требований техники безопасности и пожарной безопасности.

При работе необходимо соблюдать:

- «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; 
- «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»;

- ГОСТ 12.2.008-75.
К работе с генератором допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, соответствующее обучение, проверку знаний требований безопасности и имеющие практические навыки по обслуживанию данного оборудования.

Генератор предназначен для работы на открытом воздухе или под навесом.

Генератор должен быть установлен в вертикальном положении в таком месте, чтобы исключить возможность его падения от ударов и толчков.

Во время работы необходимо следить за давлением в генераторе по показаниям манометра.
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Если давление в генераторе поднялось до 1,5 кгс/см2, а предохранительный клапан не сработал, сбросить излишки газа через горелку (резак) в течение 5-10 с или открыть вручную предохранительный клапан.

Не допускается образование в генераторе разрежения, т.к. при этом возможен подсос воздуха через разъемные соединения и образование в генераторе взрывоопасной смеси.

Разгрузку генератора следует производить после полного разложения карбида кальция.

Извлечение загрузочного устройства с неразложившимся карбидом   (в случае его зависания в корзине или заиливания) допускается только после остывания генератора в течение 1 ч и снижения давления в реакторе за счет частичной разгерметизации крышки.

В местах хранения разгруженного генератора запрещается нахождение посторонних лиц, зажигание огня, наличие раскаленных предметов в радиусе 10м.

Запрещается:

-  встряхивать и качать работающий генератор;

- работа генератора около мест засасывания воздуха вентиляторами и компрессорами, в помещении, где возможно выделение веществ (например, хлора), образующих с ацетиленом самовзрывающиеся смеси или легковоспламеняющихся веществ (серы, фосфора и др.), а также на строящихся и ремонтируемых судах, стапелях, набережных, в доках;

- разрешать даже кратковременную разовую работу по обслуживанию генератора (заливку воды, переноску или д р.) лицам, не имеющим допуска к эксплуатации;

- приступать к работе на неисправном генераторе;

- использовать повторно воду после переработки полной загрузки карбида кальция, что приводит к заиливанию, перегреву и возможной аварии;

- эксплуатировать генератор без предохранительного устройства, предохранительного клапана, манометра;

-  оставлять загруженным генератор при работе и перерывах  без надзора;

-  работать от одного генератора одновременно двум сварщикам;

- разбирать и собирать защитное устройство без последующей его проверки на герметичность и работоспособность.

Применяемый расходный материал

Для работы генератора используется карбид кальция по ГОСТ 1460. Размеры кусков карбида кальция должны быть 25х80 мм. Использование карбида кальция меньших размеров категорически запрещается.

Количество карбида кальция должно соответствовать расходу ацетилена и намеченной продолжительности работы. Рекомендуемое к загрузке количество указано в таблице.

	Отбор газа, м3/ч
	Ориентировочная загрузка карбида кальция, кг, при продолжительности работы, мин.

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60

	0,3-0,35
	0,3
	0,45
	0,65
	0,85
	1,0
	1,2

	0,4-0,6
	0,4
	0,6
	0,9
	1,2
	1,5
	-

	0,7-1,0
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5
	-

	1,1-1,5
	1,0
	2,0
	3,0
	3,2
	-
	-
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