При любой неисправности немедленно закройте  вентиль баллона и отсоедините подогреватель от сети электрического тока. Ремонт электроподогревателя, связанный с частичной или полной его разборкой, должен производиться лицами, назначенными администрацией и прошедшими обучение  ремонту газосварочной и электрической аппаратуры. 
Подключение подогревателя к сети 220 В без адаптера или блока  питания приводит к его мгновенному выходу из строя.

Если питающее напряжение имеет не синусоидальную форму, например, однополупериодное выпрямление, контрольный измерительный прибор должен показывать не более 22 В. При показании прибора 36 В подогреватель будет подвергаться 3-х кратной перегрузке и быстро выйдет из строя!

Руководство по эксплуатации
Перед присоединением электроподогревателя к вентилю  баллона произведите осмотр прокладки входного штуцера и убедитесь в её целостности. 

После присоединения подогревателя к вентилю баллона и подключения к нему регулятора расхода газа (редуктора) необходимо произвести проверку соединений вентиль баллона–подогреватель–регулятор расхода газа (редуктор) на герметичность. Проверку герметичности соединений производить при отключенном напряжении питания без  расхода  газа при вывернутом винте регулятора (регулятор закрыт) обмыливанием. 
   В случае применения подогревателя для подогрева газа с расходом         50 л/мин. систему подогреватель-редуктор необходимо предварительно прогреть без расхода газа в течение 10-15 минут.
Свидетельство о приёмке

Подогреватель газа ПГП-1 (зав.код 010051) проточный соответствует техническим условиям ТУ 26-05-105-88 (в части требований к подогревателю) испытан и признан годным к эксплуатации. 

Дата выпуска                                                    Отметка ОТК о приемке 
Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие подогревателя требованиям         ТУ 26-05-105-88 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
Редакция от  10.02.2026
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Подогреватель газа проточный

ПГП-1

Паспорт с руководством по эксплуатации 36 4572ПС
Благодарим Вас за выбор  изделия марки нашего завода.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации изучите внимательно данный паспорт.

БУДЬТЕ   ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!

Подогреватель предназначен для работы при напряжении 36 В!

Подключение подогревателя к сети 220 В без адаптера или блока  питания приводит к его мгновенному выходу из строя.

Если питающее напряжение имеет не синусоидальную форму, например, однополупериодное выпрямление, контрольный  измерительный прибор должен показывать не более 22 В. При показании прибора 36 В подогреватель будет подвергаться 3-х кратной перегрузке и быстро выйдет из строя!
Назначение

Подогреватель газа проточный ПГП-1 (далее – подогреватель) предназначен для подогрева углекислого газа при дуговой сварке в защитной среде и для других технологических процессов, требующих подогрева углекислого газа.

Подогреватель предназначен для использования с регулятором расхода углекислого газа типа У-30-2 (У-30-2МГ) или с любым другим углекислотным регулятором расхода (редуктором) и устанавливается на входе в регулятор        (редуктор).
Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34215/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34259/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Подогреватель обеспечивает работоспособность (защиту от «замерзания») регулятора (редуктора) при отрицательных температурах (до -30 0С).

Подогреватель ПГП-1 изготавливается в соответствии с требованиями      ГОСТ 12.2.008-75, ГОСТ 12.2.007-75 и ТУ 26-05-105-88.

Подогреватель выпускается в климатическом исполнении УХЛ2 по       ГОСТ 15150 для работы в интервале температур  от -30 0С до  +50 0С.

Комплектность

Подогреватель в собранном виде – 1 шт.
Прокладка входного штуцера – 1 шт.
Термостат KSD 9700-70 – 1 шт.

Паспорт (данный) – 1 шт.
Примечание: подогреватель может поставляться  в комплекте с регулятором расхода У-30-2 или с редукторами БУО-5-4, БУО-5МГ, БУО-5 мини.

Основные параметры и размеры

	Наименование параметров
	Норма

	Напряжение питания, В 
	36 

переменный
	22 

постоянный

	Мощность, не более, Вт
	160 

	Номинальное давление, МПа ( кгс/ см2)
	10 (100)

	Наибольшее допускаемое давление, МПа (кгс/см2)
	15 (150)

	Номинальная пропускная способность, м3/час (л/мин)
	1,8 (30)

	Наибольшая пропускная способность, м3/час (л/мин)
	3  (50)

	Габаритные размеры (без шнура), не более, мм 
	180×45×55

	Масса, не более,  кг
	1


Драгоценные металлы в изделии не применяются. Корпус подогревателя изготавливается из алюминия, масса корпуса не менее 0,25 кг.
Устройство и принцип работы

Общий вид и присоединительные размеры подогревателя проточного показаны на рисунке.
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Подогреватель присоединяется к источнику газопитания (вентилю углекислотного баллона) накидной гайкой с внутренней резьбой G ¾  через уплотнительную прокладку входного штуцера. На выходной штуцер подогревателя с наружной резьбой G 3/4 устанавливается регулятор расхода углекислого газа или баллонный углекислотный редуктор.
В качестве нагревательного элемента используется теплоэлектронагреватель (тэн) оригинальной конструкции. Нагревательный элемент находится в замкнутом объёме внутри корпуса, благодаря чему происходит эффективный прогрев газа.
Подогреватель подключается к сети переменного или постоянного тока  при помощи кабеля с вилкой.

Температура подогрева ограничивается установленным под крышкой подогревателя термостатом, который размыкает цепь питания при достижении определённой температуры корпуса подогревателя. Значения стабилизированной температуры подогреваемого газа в зависимости от его расхода приведены в таблице. 
При изменении расхода газа у потребителя изменяется, соответственно, и время включенного состояния подогревателя. 
	Расход газа, л/мин
	Температура газа на выходе из  регулятора (редуктора), 0С
	Время стабилизации температуры газа, мин.

	30
	20,2
	20

	40
	24,8
	15

	50
	26,2
	10


Без расхода газа при  комнатной температуре окружающей среды подогреватель отключается за период времени не  более 10 минут от момента включения.

Заводом  постоянно ведется работа по усовершенствованию конструкции подогревателя, поэтому некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие его работоспособность и безопасность, могут быть не отражены в настоящем паспорте.

Указания мер безопасности

При эксплуатации подогревателя необходимо соблюдать  «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

Персонал, допущенный к обслуживанию и эксплуатации должен пройти инструктаж по технике безопасности.
Запрещается быстрое открытие вентиля баллона при подаче газа в подогреватель. Присоединительные элементы подогревателя и вентиля баллона должны быть чистыми и не иметь никаких повреждений, следов масел и жиров. 
Во избежание ожога не рекомендуется  касаться корпуса подогревателя во время работы.
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