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БАЧОК ДЛЯ ЖИДКОГО ГОРЮЧЕГО

(БЕНЗИНА)

ПАСПОРТ

Перед началом работы внимательно прочтите паспорт до конца!

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на работоспособность изделия.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Бачок для жидкого горючего (далее по тексту - бачок) предназначен для питания автогенного оборудования, работающего на жидком топливе - бензине. Бачок входит в комплект аппаратуры для резки стали на жидком горючем КЖГ-1Б ТУ 3645-001-16343908-95. 
В качестве горючего применяются бензины марок: Нормаль – 80, Регуляр – 92 (АИ-92) по            ГОСТ Р 51105-2020 или ГОСТ 32513-2013.

Комплект изготавливается вида климатического исполнения УХЛ 1 по            ГОСТ 15150 и предназначен  для работы при температуре окружающей среды от минус 200 С до плюс 350 С.
Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.64313/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Бачек декларирован в составе КЖГ-1Б.

2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	Наименование показателя
	Норма

	Емкость бачка, л
	8

	Полезный объем бачка, л, не более
	6

	Давление горючего в бачке, МПа (кгс/см2)
	0,07-0,15 (0,7-1,5)

	Расход бензина марки Регуляр-92, л/ч  ±5%
	1,5

	Условный проход присоединяемого рукава, мм
	6,3 / 9

	Масса бачка, кг, не более
	5,2


3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

	Бачок в собранном виде 
	1 шт

	Запасные части:

манжета 253-2504

прокладка 253-2408
	2 шт

1 шт

	Документация: паспорт данный
	1 шт.


4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Принцип работы бачка заключается в вытеснении жидкого горючего воздухом избыточного давления, создаваемого насосом 2.

Для  подготовки бачка к работе отвернуть крышку насоса 8 и снять насос 2 из корпуса 6. Залить бензином бачок не более чем на 3/4  объема. Поставить насос 2 на место и плотно закрепить его с помощью крышки насоса 8 на корпусе 6 бачка. Присоединить один конец рукава к выходному ниппелю 9, другой – к штуцеру горючего на инструмент.

С    помощью насоса  2 создать в бачке  избыточное давление порядка  0,2-0,3 МПа  (2-3 кгс/см2), контролируя его по манометру 1, после чего открыть вентиль 3 и по трубке питательной 4 через ниппель 9 подать горючее к инструменту. При повышении давления свыше 0,3+0,05 МПа (3,0+0,5 кгс/см2 ) срабатывает предохранительный клапан 7 и закрывается при снижении давления в бачке  до              0,3+0,02 МПа (3,0+0,2 кгс/см2). При перерывах и окончании работы необходимо снять избыточное давление в бачке, для чего необходимо потянуть за кольцо штока предохранительного клапана 7 и выпустить воздух.
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	Бачок для жидкого   горючего (бензина).

1-манометр, 

2-насос, 

3- вентиль, 

4-трубка питательная,

5- подножка, 
6-корпус,              

7-клапан предохранительный с кольцом, 
8- крышка насоса, 
9-ниппель выходной.




5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с бачком допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, соответствующее обучение, проверку знаний требований безопасности и имеющие практические навыки по обслуживанию данного оборудования.

При испытаниях и эксплуатации бачка необходимо соблюдать: 

- «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»;
-   «Правила противопожарного режима в РФ».

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед началом работы следует проверить герметичность соединений бачка, при необходимости подтянуть накидные и сальниковые гайки.

Заполнять бачок в помещении разрешается, если оно оборудовано противопожарными средствами. Наливать бензин в бачок не более 3/4 его емкости. 

Бензин наливать в бачок только после отстаивания или фильтрования через сукно или мелкую сетку.

Бачок с бензином располагать на расстоянии не менее 5 м от баллонов с кислородом и от источников огня.

По окончании работы сначала нужно погасить пламя инструмента,  а затем выпустить воздух из бачка потянув за кольцо на штоке предохранительного клапана. До полного сброса давления нельзя отвертывать крышку насоса.

Не реже одного раза в месяц необходимо бачок проверить на газонепроницаемость и работоспособность. Результаты записывать в журнал.

Все ремонтные работы производить при отсутствии давления.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Бачок соответствует ГОСТ 12.2.008-75, ТУ 3645-001-16343908-95  испытан и признан годным для эксплуатации.
Дата выпуска                                             Штамп ОТК.

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие бачка требованиям ТУ 304-2016-3-93 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок  – один год со дня ввода в эксплуатацию, но не более 1,5 лет со дня выпуска.
Редакция от 05.03.2026
_694623909

